# Technické údaje

Úhlová bruska |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Jmenovitý příkon | W | 2 000 | 2 000
Výstupní výkon | W | 1 400 | 1 400
Jmenovité otáčky naprázdnoA) | ot/min | 10 500 | 9 700
Rozsah nastavení otáček | ot/min | 2 800–10 500 | 2 400–9 700
Max. průměr brusného kotouče/průměr gumového brusného kotouče | mm | 125 | 125
Závit brusného vřetena |  | M 14 | M 14
Max. délka závitu brusného vřetena | mm | 21 | 21
Předvolba otáček |  | ● | ●
Konstantní elektronika |  | ● | ●
Ochrana proti přetížení |  | ● | ●
Ochrana proti opětovnému zapnutí |  | ● | ●
Pozvolný rozběh |  | ● | ●
Vypnutí při zpětném rázu |  | ● | ●
Doběhová brzda |  | ● | ●
Vypnutí při nárazu |  | ● | ●
Ukazatel stavu (LED) |  | ● | ●
HmotnostB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Třída ochrany |  | / II | / II

A)

  Jmenovité volnoběžné otáčky podle EN IEC_62841-2-3 pro výběr vhodných nástrojů. Skutečné volnoběžné otáčky nesmí překročit jmenovité volnoběžné otáčky, a jsou proto nižší.

B)

  v závislosti na použitém ochranném krytu ((11), (10), (12)) a použité přídavné rukojeti ((7), (8))

C)

  Hmotnost bez síťového kabelu a bez síťové zástrčky

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.