# Tekniske data

Vinkelsliber |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Nominel optagen effekt | W | 2000 | 2000
Afgiven effekt | W | 1400 | 1400
Nominelt omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 10500 | 9700
Område til indstilling af omdrejningstal | o/min | 2800–10500 | 2400–9700
Maks. slibeskivediameter/gummislibeskivediameter | mm | 125 | 125
Slibespindelgevind |  | M 14 | M 14
Maks. gevindlængde af slibespindel | mm | 21 | 21
Indstilling af omdrejningstal |  | ● | ●
Konstantelektronik |  | ● | ●
Overbelastningsbeskyttelse |  | ● | ●
Genstartsbeskyttelse |  | ● | ●
Blød opstart |  | ● | ●
Tilbageslagsfrakobling |  | ● | ●
Udløbsbremse |  | ● | ●
Kollisionsfrakobling |  | ● | ●
Tilstandsvisning (LED) |  | ● | ●
VægtB)C) | kg | 2,3-2,7 | 2,3-2,7
Beskyttelsesklasse |  | / II | / II

A)

  Nominelt omdrejningstal ubelastet iht. EN IEC 62841-2-3 til valg af passende indsatsværktøjer. Det faktiske omdrejningstal uden belastning må ikke overskride det nominelle omdrejningstal uden belastning og er derfor lavere.

B)

  Afhængigt af den anvendte beskyttelsesskærm ((11), (10), (12)) og det anvendte ekstrahåndtag ((7), (8))

C)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.