# انتخاب سرعت

با چرخک تنظیم انتخاب تعداد ضربه (5) می توان تعداد دور/ضربه لازم را حتی هنگام کار انتخاب کرد. اندازه های ذکر شده در جدول ذیل، مقادیر پیشنهادی می باشند.

قطعه کار | کاربرد | ابزار مورد استفاده | موقعیت چرخک تنظیم
--- | --- | --- | ---
فلز | زدودن رنگ | کاغذ سنباده | 2−3
فلز | برس كاری، زنگ زدایی | برس سیمی كاسه ای، کاغذ سنباده | 3
استیل ضد زنگ | سایش کاری | صفحه ساب/صفحه فیبری | ‎4−6
فلز | سایش کاری خشن | صفحه ساب | 6
فلز | برش | صفحه برش | 6
سنگ | برش | صفحه برش الماسه | 6

- میزان تحمل سرعت مجاز متعلقات باید حداقل معادل با حداکثر سرعت تعیین شده بر روی ابزار برقی باشد. متعلقاتی که سریع‌تر از حد مجاز می‌چرخند، ممکن است بشکنند و به اطراف پرتاب شوند.

درجه انتخاب سرعت | ‎GWS 20-125 SB ‎ ‎ [min-1]‎ | ‎GWS 20-125 TSB‎ ‎[min-1]‎
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

مقادیر ذکر شده سرعت، مقادیر معیاری می باشند.