# Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

(1) | Levier de déverrouillage du capot de protection
(2) | Bouton de blocage de broche
(3) | Interrupteur marche/arrêt
(4) | LED d’état
(5) | Molette de présélection de vitesse
(6) | Filtre à poussière
(7) | Poignée auxiliaire standard (surface de prise en main isolée)A)
(8) | Poignée auxiliaire antivibrations (surface de prise en main isolée)
(9) | Capot d’aspiration pour meulageA)
(10) | Capot de protection spécial meulage
(11) | Capot de protection spécial tronçonnageA)
(12) | Cache spécial tronçonnage
(13) | Meule boisseau au carbureA)
(14) | MeuleA)
(15) | Brosse circulaire (Ø 22,22 mm)A)
(16) | Brosse circulaire (M 14)A)
(17) | Disque à tronçonnerA)
(18) | Disque à tronçonner diamantéA)
(19) | Écrou de serrage
(20) | Écrou de serrage rapide A)
(21) | Clé à ergots pour écrou de serrage
(22) | Poignée (surface de prise en main isolée)
(23) | Broche d’entraînement
(24) | Protège-mainA)
(25) | Plateau caoutchouc pour ponçageA)
(26) | Disque abrasifA)
(27) | Écrou cylindriqueA)
(28) | Brosse boisseauA)
(29) | Brosse coniqueA)
(30) | Scie-trépan diamantéeA)
(31) | Clé plateA)
(32) | Capot d’aspiration spécial tronçonnage avec glissière de guidageA)
(33) | Flasque de serrage
(34) | Joint torique

A)

  Ces accessoires ne sont pas compris dans la fourniture.