# Informacije o šumovima/vibracijama

Vrednosti emisije buke utvrđene u skladu sa EN IEC 62841-2-3.

Nivo buke električnog alata klasifikovan pod A iznosi tipično: nivo zvučnog pritiska 90 dB(A); nivo zvučne snage 98 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Nosite zaštitu za sluh!

Ukupne vrednosti vibracije ah (vektorski zbir tri pravca) i nesigurnost K utvrđeni prema EN IEC 62841-2-3:

Površinsko brušenje (gruba obrada) i brušenje za rezanje:
ah = 6 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Brušenje brusnim listom:
ah = 5,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Brušenje tankog lima ili drugog materijala velike površine koji blago vibrira može da dovede do 15dB veće emisije zvuka. Pomoću odgovarajućih teških amortizujućih podloga možete da smanjite povećanu emisiju zvukova. Povećana emisija zvuka se mora uzeti u obzir prilikom procene rizika od snage buke kao i izbora odgovarajuće zaštite za sluh.

Nivo vibracija i vrednosti emisije buke, koji su navedeni u ovim uputstvima, su iz‌mereni prema standardizovanom mernom postupku i mogu se koristiti za međusobno poređenje električnih alata. Pogodni su i za privremenu procenu emisije vibracije i buke.

Navedeni nivo vibracija i vrednost emisije buke predstavljaju realnu upotrebu električnog alata. Međutim, ako se elek‌trični alat upotrebljava za druge namene, sa dru‌gim umetnim alatima ili ako se nedovoljno održa‌va, može doći do odstupanja nivoa vibracija i vrednosti emisije buke. Ovo može u značajnoj meri povećati emisiju vibracija i buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Za tačnu procenu emisije vibracija i buke tre‌balo bi uzeti u obzir i vreme u kojem je uređaj isključen ili u situaciji da radi, ali nije zaista u upo‌tre‌bi. Ovo može značajno redukovati emisije vibracija i buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Utvrdite dodatne sigurnosne mere radi zaštite korisnika od delovanja vibracija kao na primer: održa‌vanje električnog alata i umetnog alata, održa‌vanje toplih ruku, organizacija radnih postupaka.