# Tehnički podaci

Kutna brusilica |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Nazivna primljena snaga | W | 2000 | 2000
Predana snaga | W | 1400 | 1400
Nazivni broj okretaja u praznom hoduA) | min-1 | 10500 | 9700
Područje namještanja broja okretaja | min-1 | 2800–10500 | 2400–9700
Maks. promjer brusne ploče/gumenog brusnog tanjura | mm | 125 | 125
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14
Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 21 | 21
Predbiranje broja okretaja |  | ● | ●
Konstantna elektronika |  | ● | ●
Zaštita od preopterećenja |  | ● | ●
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | ●
Meki start |  | ● | ●
Isključivanje kod povratnog udarca |  | ● | ●
Inercijska kočnica |  | ● | ●
Isključivanje kod udarca o pod |  | ● | ●
Prikaz stanja (LED) |  | ● | ●
TežinaB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Klasa zaštite |  | / II | / II

A)

  Nazivni broj okretaja u praznom hodu u skladu s normom EN IEC 62841-2-3 za odabir prikladnih radnih alata. Stvarni broj okretaja u praznom hodu ne smije prelaziti nazivni broj okretaja u praznom hodu i stoga je manji.

B)

  ovisno o korištenom štitniku ((11), (10), (12)) i korištenoj dodatnoj ručki ((7), (8))

C)

  Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.