# Prikazane komponente

Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.

(1) | Poluga za deblokadu zaštitne haube
(2) | Taster za blokadu vretena
(3) | Prekidač za uključivanje/isključivanje
(4) | Prikaz stanja (LED)
(5) | Točkić za podešavanje broja obrtaja
(6) | Filter za prašinu
(7) | Standardna dodatna ručka (izolirana površina za držanje)A)
(8) | Dodatna ručka za amortizovanje vibracija (izolirana površina za držanje)
(9) | Usisna hauba za brušenjeA)
(10) | Zaštitna hauba za brušenje
(11) | Zaštitna hauba za rezanjeA)
(12) | Prekrivka za rezanje
(13) | Lončasta ploča od tvrdog metalaA)
(14) | Brusni diskA)
(15) | Pločasta četka (Ø 22,22 mm)A)
(16) | Pločasta četka (M 14)A)
(17) | Rezni diskA)
(18) | Dijamantski rezni diskA)
(19) | Stezna navrtka
(20) | Brzostezna navrtka A)
(21) | Ključ sa dva otvora za steznu navrtku
(22) | Ručka (izolirana površina za držanje)
(23) | Brusno vreteno
(24) | Zaštita za rukeA)
(25) | Gumeni brusni tanjirA)
(26) | Brusni listA)
(27) | Okrugla navrtkaA)
(28) | Lončasta četkaA)
(29) | Konusna četkaA)
(30) | Dijamantska kruna za bušenjeA)
(31) | Viljuškasti ključA)
(32) | Usisna hauba za rezanje sa vodećim šinamaA)
(33) | Zatezna prirubnica
(34) | O-prsten

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.