# Выбор числа оборотов

При помощи установочного колесика числа оборотов (5) настраивать необходимое число оборотов/ударов даже на работающем инструменте. Данные в следующей таблице являются рекомендуемыми значениями.

Материал | Применение | Рабочий инструмент | Позиция установочного колесика
--- | --- | --- | ---
Металл | Удаление краски | Шлифовальный лист | 2–3
Металл | Крацевание, удаление ржавчины | Чашечная щетка, гибкий абразив | 3
Нержавеющая сталь | Шлифование | Шлифовальный круг/фибровый круг | 4–6
Металл | Обдирочное шлифование | Шлифовальный круг | 6
Металл | Резка | Отрезной круг | 6
Камень | Резка | Алмазный отрезной круг | 6

- Допустимое число оборотов рабочего инструмента должно быть не менее указанного на электроинструменте максимального числа оборотов. Рабочий инструмент, вращающийся с большей, чем допустимо, скоростью, может разорваться и разлететься в пространстве.

Скорость предустановки числа оборотов | GWS 20-125 SB [об/мин] | GWS 20-125 TSB [об/мин]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

Указанные значения ступеней числа оборотов являются ориентировочными.