# Käyttö

- Älä kuormita sähkötyökalua niin voimakkaasti, että se pysähtyy.

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.

- Noudata varovaisuutta leikatessasi kantavia seiniä, katso kappale "Statiikkaa koskevia ohjeita".

- Kiinnitä työkappale, mikäli sen omapaino ei pidä sitä luotettavasti paikallaan.

- Voimakkaan kuormituksen jälkeen sähkötyökalun on annettava käydä vielä muutaman minuutin ajan kuormittamatta, jotta käyttötarvike jäähtyy.

- Älä käytä sähkötyökalua katkaisuhiontatelineessä.

- Älä koske hioma- tai katkaisulaikkoihin, ennen kuin ne ovat jäähtyneet. Laikat kuumentuvat voimakkaasti käytön aikana.

Työskentelyohjeita
Käyttöönotto