# Pré-seleção do número de rotação

Com a roda de pré-seleção da velocidade de rotação (5) pode pré-selecionar o número de rotações necessário mesmo durante a operação. As indicações apresentadas na tabela seguinte são valores recomendados.

Material | Aplicação | Ferramenta de trabalho | Posição da roda de ajuste
--- | --- | --- | ---
Metal | Remover tintas | Disco de lixar | 2–3
Metal | Escovar, desenferrujar | Escova tipo tacho, lixa | 3
Aço inoxidável | Lixar | Disco de rebarbar/disco de fibra | 4–6
Metal | Desbastar | Disco de lixa | 6
Metal | Cortar | Disco de corte | 6
Pedra | Cortar | Disco de corte de diamante | 6

- A velocidade nominal do acessório deve ser, no mínimo, igual à velocidade máxima indicada na ferramenta elétrica. Os acessórios que forem utilizados a uma velocidade superior àquela para a qual foram concebidos poderão desintegrar-se e projetar fragmentos.

Nível da pré-seleção da velocidade de rotação | GWS 20-125 SB [r.p.m.] | GWS 20-125 TSB [r.p.m.]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

Os valores indicados dos níveis de rotação são valores de referência.