# Drehzahlvorwahl

Mit dem Stellrad zur Drehzahlvorwahl (5) können Sie die benötigte Drehzahl auch während des Betriebes vorwählen. Die Angaben in der nachfolgenden Tabelle sind empfohlene Werte.

Werkstoff | Anwendung | Einsatzwerkzeug | Position Stellrad
--- | --- | --- | ---
Metall | Farbe entfernen | Schleifblatt | 2−3
Metall | Bürsten, Entrosten | Topfbürste, Schleifblatt | 3
Edelstahl | Schleifen | Schleifscheibe/Fiberscheibe | 4−6
Metall | Schruppschleifen | Schleifscheibe | 6
Metall | Trennen | Trennscheibe | 6
Stein | Trennen | Diamant-Trennscheibe | 6

- Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl. Zubehör, das sich schneller als zulässig dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.

Stufe Drehzahlvorwahl | GWS 20-125 SB [min-1] | GWS 20-125 TSB [min-1]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

Die angegebenen Werte der Drehzahlstufen sind Richtwerte.