# Preselectare a turaţiei

Cu ajutorul rozetei de reglare a preselectării turaţiei (5) poţi preselecta turaţia dorită chiar şi în timpul funcţionării sculei. Cifrele din tabelul următor sunt valori recomandate.

Material | Utilizare | Accesoriu | Poziţie rozetă de reglare
--- | --- | --- | ---
Metal | Îndepărtarea vopselei | Foaie abrazivă | 2−3
Metal | Periere, îndepărtarea ruginii | Perie oală, foaie abrazivă | 3
Oţel inoxidabil | Şlefuire | Disc de şlefuire/Fibrodisc | 4−6
Metal | Degroşare | Disc de şlefuire | 6
Metal | Tăiere | Disc de tăiere | 6
Piatră | Tăiere | Disc de tăiere diamantat | 6

- Turaţia admisă pentru accesoriu trebuie să fie cel puţin egală cu turaţia maximă specificată pe scula electrică. Accesoriile cu o turaţie mai mare decât cea admisă se pot rupe şi pot fi aruncate în toate părţile.

Treaptă de preselectare a turaţiei | GWS 20-125 SB [rot/min] | GWS 20-125 TSB [rot/min]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

Valorile specificate ale treptelor de turaţie sunt valori orientative.