# Technische Daten

Winkelschleifer |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Nennaufnahmeleistung | W | 2000 | 2000
Abgabeleistung | W | 1400 | 1400
Bemessungs-LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 10500 | 9700
Drehzahleinstellbereich | min-1 | 2800–10500 | 2400–9700
max. Schleifscheibendurchmesser/Gummischleiftellerdurchmesser | mm | 125 | 125
Schleifspindelgewinde |  | M 14 | M 14
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 21 | 21
Drehzahlvorwahl |  | ● | ●
Konstantelektronik |  | ● | ●
Überlastschutz |  | ● | ●
Wiederanlaufschutz |  | ● | ●
Sanftanlauf |  | ● | ●
Rückschlagabschaltung |  | ● | ●
Auslaufbremse |  | ● | ●
Aufprallabschaltung |  | ● | ●
Zustandsanzeige (LED) |  | ● | ●
GewichtB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Schutzklasse |  | / II | / II

A)

  Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nach EN IEC 62841-2-3 zur Auswahl passender Einsatzwerkzeuge. Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl darf die Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nicht überschreiten und ist daher niedriger.

B)

  abhängig von der verwendeten Schutzhaube ((11), (10), (12)) und vom verwendeten Zusatzgriff ((7), (8))

C)

  Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.