# Tekniset tiedot

Kulmahiomakone |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Nimellisottoteho | W | 2 000 | 2 000
Antoteho | W | 1 400 | 1 400
Nimellinen tyhjäkäyntikierroslukuA) | min-1 | 10 500 | 9 700
Kierrosluvun säätöalue | min-1 | 2 800–10 500 | 2 400–9 700
Hiomalaikan/kumisen hiomalautasen enimmäishalkaisija | mm | 125 | 125
Hiomakaran kierre |  | M 14 | M 14
Hiomakaran suurin kierrepituus | mm | 21 | 21
Kierrosluvun valinta |  | ● | ●
Vakioelektroniikka |  | ● | ●
Ylikuormitussuoja |  | ● | ●
Uudelleenkäynnistyssuoja |  | ● | ●
Pehmeä käynnistystoiminto |  | ● | ●
Toiminnan pikapysäytys |  | ● | ●
Pysäytysjarru |  | ● | ●
Turvakatkaisin |  | ● | ●
Käyttötilan näyttö (LED-merkkivalo) |  | ● | ●
PainoB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Suojausluokka |  | / II | / II

A)

  Nimellinen kierrosluku standardin EN IEC 62841-2-3 mukaan sopivan käyttötarvikkeen valintaan. Todellinen tyhjäkäyntikierrosluku ei saa ylittää nimellistä tyhjäkäyntikierroslukua, joten se on sitä pienempi.

B)

  Riippuu käytettävästä suojuksesta ((11), (10), (12)) ja käytettävästä lisäkahvasta ((7), (8))

C)

  Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.