# Predbiranje broja okretaja

Kotačićem za predbiranje broja okretaja (5) možete i tijekom rada prethodno odabrati potreban broj okretaja. Podaci u donjoj tablici su preporučene vrijednosti.

Materijal | Primjena | Radni alat | Položaj kotačića
--- | --- | --- | ---
Metal | Skidanje stare boje | Brusni list | 2−3
Metal | Četkanje, skidanje hrđe | Lončasta četka, brusni list | 3
Plemeniti čelik | Brušenje | Brusna ploča/brusna ploča od fibera | 4−6
Metal | Grubo brušenje | Brusna ploča | 6
Metal | Rezanje | Rezna ploča | 6
Kamen | Rezanje | Dijamantna rezna ploča | 6

- Nazivni broj okretaja pribora mora biti najmanje jednak maksimalnom broju okretaja navedenom na električnom alatu. Pribor koji radi na broju okretaja većem od nazivnog mogao bi se slomiti i oštetiti.

Stupanj predbiranja broja okretaja | GWS 20-125 SB [min–1] | GWS 20-125 TSB [min–1]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

Navedene vrijednosti stupnjeva broja okretaja služe za orijentaciju.