# مشخصات فنی

سنگ فرز |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
توان ورودی نامی | W | 2000 | 2000
توان خروجی | W | 1400 | 1400
اندازه گیری سرعت در حالت آزادA) | min-1 | 10500 | 9700
محدوده تنظیم سرعت | min-1 | ‎2800–10500‎ | ‎2400–9700‎
حداکثر قطر صفحه ساب/قطر صفحه سنباده لاستیکی | mm | 125 | 125
رزوه محور سایش |  | ‎M 14‎ | ‎M 14‎
حداکثر طول رزوه محور سایش | mm | 21 | 21
انتخاب سرعت |  | ● | ●
تثبیت کننده الکترونیکی |  | ● | ●
محافظ اضافه بار |  | ● | ●
محافظ استارت مجدد |  | ● | ●
استارت آهسته |  | ● | ●
متوقف کننده ضربه زن |  | ● | ●
ترمز متوقف كننده تدریجی |  | ● | ●
سیستم خاموش شدن در اثر ضربه |  | ● | ●
نشانگر وضعیت (LED) |  | ● | ●
وزنB)C) | kg | ‎2,3–2,7‎ | ‎2,3–2,7‎
کلاس ایمنی |  | / II | / II

A)

  اندازه گیری سرعت در حالت آزاد بر اساس استاندارد ‎EN IEC 62841-2-3‎ جهت انتخاب ابزارهای مورد استفاده مناسب. سرعت واقعی در حالت آزاد نباید از سرعت اندازه گیری شده در حالت آزاد تجاوز کند و به همین دلیل کمتر است.

B)

  بسته به قاب محافظ ((11)، (10)، (12)) و دسته کمکی مورد استفاده ((7)، (8))

C)

  وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎230‎ ‎[U]‎ ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.