# სახეხი აღჭურვილობის მონტაჟი

- ელექტროხელსაწყოთი ნებისმიერი სამუშაოს შესრულებისას გამორთეთ ელექტროკვების კაბელის შტეფსელი როზეტიდან.

- არ შეეხოთ სახეხ და მჭრელ დისკოებს მათ გაგრილებამდე. მუშაობის დროს დისკოები შეიძლება ძალიან გახურდეს.

შენიშვნა: დარმწუნდით, რომ მომჭერი მილტუჩი (33) სწორედ არის დაყენებული სურათის შესაბამისად G.

დარმწუნდით, რომ წრიული კვეთის ჩასმული რგოლი (34) არ არის დაზიანებული და სწორედ არის ჩასმული, როგორც სურათზეა ნაჩვენები G. შეცვალეთ წრიული კვეთის დაზიანებული რგოლი (34).

შენიშვნა: რეკომენდირებულია სწრაფმომჭერი ქანჩის გამოყენება (20). მოსაჭერი ქანჩის გამოყენებისას (19) შეიძლება დაგჭირდეთ მეტი ძალისხმევა მისი აშვებისას.

გახეხეთ სახეხი შპინდელი (23) და ყველა სამონტაჟო ნაწილი.

სახეხი აღჭურვილობის მოსაჭერად და გასათავისუფლებლად დააჭირეთ შპინდელის ფიქსაციის ღილაკს (2), რაც მოგცემთ სახეხი შპინდელის რეგულირების შესაძლებლობას.

- დააჭირეთ შპინდელის ფიქსაციის ღილაკს მხოლოდ სრულად გაჩერებული სახეხი შპინდელის შემთხვევაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ელექტროხელსაწყო შეიძლება დაზიანდეს.

## სახეხი/საჭრელი წრე

გაითვალისწინეთ სახეხი მილტუჩის ზომები. საჯდომი ხვრელის დიამეტრი უნდა შეესაბამებოდეს საყრდენ მილტუჩს. არ გამოიყენოთ ადაპტერები და გადამყვანები.

ალმასის საჭრელი წრის გამოყენებისას ყურადღებით იყავით, რომ ალმასის საჭრელი წრის ბრუნვის მიმართულება და ელექტროხელსაწყოს ბრუნვის მიმართულება (იხ. ბრუნვის მიმართულების ისარი რედუქტორის ტარზე) ემთხვევა.

მონტაჟის თანმიმდევრობა ნაჩვენებია ილუსტრირებულ გვერდზე.

იმისათვის რომ დაამაგროთ სახეხი/საჭრელი წრე, მოუჭირეთ მისაჭერ ჭანჭიკს (19) რქისებრი გასაღების მეშვეობით.

- სახეხი აღჭურვილობის დაყენების შემდეგ და ჩართვამდე შეამოწმეთ, სწორად თუ არის დაყენებული აღჭურვილობა და თუ შეუძლია მას თავისუფლად ბრუნვა. უზრუნველყავით, რომ სახეხი აღჭურვილობა არ ეხებოდეს დამცავ გარსაცმს ან სხვა დეტალებს.