# Pöörlemiskiiruse eelvalik

Pöörlemiskiiruse eelvaliku seaderattaga (5) saate valida vajaliku pöörlemiskiiruse ka töö ajal. Järgnevas tabelis toodud andmed on soovitus‌likud.

Materjal | Kasutamine | Vahetatav tööriist | Seaderatta asend
--- | --- | --- | ---
Metall | Värvi eemaldamine | Lihvpaber | 2−3
Metall | Harjamine, rooste eemaldamine | Kausshari, lihvpaber | 3
Roostevaba teras | Lihvimine | Lihvketas/fiiberketas | 4−6
Metall | Jämelihvimine | Lihvketas | 6
Metall | Lõikamine | Lõikeketas | 6
Kivi | Lõikamine | Teemantlõikeketas | 6

- Veenduge, et tarvikule märgitud pöörlemiskiirus sama või suurem kui tööriista pöörlemiskiirus. Tarvikud, mis pöörlevad lubatust kiiremini, võivad puruneda ja tükkidena laiali paiskuda.

Pöörlemiskiiruse eelvalikuaste | GWS 20-125 SB [min‒1] | GWS 20-125 TSB [min‒1]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

Toodud pöörlemiskiirusastmete väärtused on ligikaudsed.