# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Alavanca de desbloqueio para tampa de proteção
(2) | Tecla de bloqueio do veio
(3) | Interruptor de ligar/desligar
(4) | Indicação do estado (LED)
(5) | Roda da pré-seleção da velocidade de rotação
(6) | Filtro de pó
(7) | Punho adicional padrão (superfície do punho isolada)A)
(8) | Punho adicional com amortecimento das vibrações (superfície do punho isolada)
(9) | Tampa de aspiração para lixarA)
(10) | Tampa de proteção para lixar
(11) | Tampa de proteção para cortarA)
(12) | Cobertura para cortar
(13) | Mó tipo tacho de metal duroA)
(14) | Disco de rebarbarA)
(15) | Catrabucha em disco (Ø 22,22 mm)A)
(16) | Catrabucha em disco (M 14)A)
(17) | Disco de corteA)
(18) | Disco de corte de diamanteA)
(19) | Porca de aperto
(20) | Porca de aperto rápido A)
(21) | Chave de dois furos para porca de aperto
(22) | Punho (superfície do punho isolada)
(23) | Veio de retificação
(24) | Proteção das mãosA)
(25) | Prato de lixar em borrachaA)
(26) | Folha de lixaA)
(27) | Porca redondaA)
(28) | Catrabucha tipo tachoA)
(29) | Catrabucha em forma de coneA)
(30) | Broca de coroa de diamanteA)
(31) | Chave de bocasA)
(32) | Tampa de aspiração para cortar com patim de guiaA)
(33) | Flange de aperto
(34) | O-ring

A)

  Este acessório não pertence ao volume de fornecimento.