# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γωνιακός λειαντήρας |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Ονομαστική ισχύς | W | 2.000 | 2.000
Αποδιδόμενη ισχύς | W | 1.400 | 1.400
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min-1 | 10.500 | 9.700
Περιοχή ρύθμισης αριθμού στροφών | min-1 | 2.800–10.500 | 2.400–9.700
Μέγιστη διάμετρος δίσκου λείανσης/διάμετρος λαστιχένιου δίσκου λείανσης | mm | 125 | 125
Σπείρωμα άξονα λείανσης |  | M 14 | M 14
Μέγιστο μήκος σπειρώματος του άξονα λείανσης | mm | 21 | 21
Προεπιλογή αριθμού στροφών |  | ● | ●
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση |  | ● | ●
Προστασία υπερφόρτισης |  | ● | ●
Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση |  | ● | ●
Ομαλή εκκίνηση |  | ● | ●
Απενεργοποίηση ανάδρασης |  | ● | ●
Φρένο αδρανείας |  | ● | ●
Απενεργοποίηση πρόσκρουσης |  | ● | ●
Ένδειξη κατάστασης (LED) |  | ● | ●
ΒάροςB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Κατηγορία προστασίας |  | / II | / II

A)

  Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62841-2-3 για την επιλογή κατάλληλων εξαρτημάτων. Ο πραγματικός ονομαστικός αριθμός στροφών δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τον ονομαστικό αριθμό στροφών χωρίς φορτίο και είναι γι’ αυτό χαμηλότερος.

B)

  Ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο προφυλακτήρα ((11), (10), (12)) και από τη χρησιμοποιούμενη πρόσθετη λαβή ((7), (8))

C)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.