# დასაშვები სახეხი აღჭურვილობა

შეიძლება იყოს გამოყენებული ნებისმიერი სახეხი აღჭურვილობა, რომელიც მითითებულია წინამდებარე ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოში.

დასაშვები ბრუნვის სიხშირე [ბრ/წთ] ან პერიფერიული სიჩქარე [მ/წ] გამოყენებული სახეხი აღჭურვილობის, როგორც მინიმუ, უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგი ცხრილის მონაცემებს.

ამიტომ, დაიცავით დასაშვები სიჩქარე ან პერიფერიული სიჩქარე, რომელიც მითითებულია სახეხი აღჭურვილობის ეტიკეტზე.

| მაქს. [მმ] | [მმ] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | წ | d | α | [ბრ/წთ] | [მ/წმ]
| 125 | 7,2 | – | 22,2 | – | 10500 | 80
| 125 | 4,2 | – | 22,2 | – | 10500 | 80
| 125 | – | – | – | – | 10500 | 80
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 10500 | 80
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 10500 10500 | 80 80
| 125 | – | – | M 14 | – | 10500 | 80
| 83 | – | – | M 14 | – | 10500 | 80
| 125 | 6 | 10 | 22,2 | > 0 | 10500 | 80