# Айналу жиілігін алдын ала таңдау

Айналу жиілігін алдын ала таңдау реттегіші (5) арқылы қажетті айналу жиілігін жұмыс барысында да реттеуге болады. Төмендегі кестеде ұсынылған мәндер берілген.

Материал | Қолданылуы | Алмалы-салмалы аспап | Айналмалы реттегіш күйі
--- | --- | --- | ---
Металл | Бояуды кетіру | Ажарлағыш диск | 2–3
Металл | Қылшақпен өңдеу, тотты кетіру | Тостаған тәрізді қылшақ, егеуқұм қағазы | 3
Тот баспайтын болат | Ажарлау | Ажарлағыш диск/талшықты диск | 4–6
Металл | Сыдырып ажарлау | Ажарлағыш диск | 6
Металл | Кесу | Кескіш диск | 6
Тас | Кесу | Алмасты кескіш диск | 6

- Жұмыс құралы айналымдарының ұйғарынды саны электр құралында көрсетілген максималды айналымдар санына тең болуы керек. Есептелген жылдамдығынан тезірек істеп тұрған керек-жарақтар сынуы, ұшып кетуі мүмкін.

Айналу жиілігін алдын ала таңдау деңгейі | GWS 20-125 SB [мин-1] | GWS 20-125 TSB [мин-1]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

Айналу жиілігі деңгейлерінің берілген мәндері анықтамалық мәндер болып табылады.