# Техникалық мәліметтер

Бұрыштық ажарлау машинасы |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 2000 | 2000
Шығыс қуат | Вт | 1400 | 1400
Есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин-1 | 10500 | 9700
Айналу жиілігін реттеу диапазоны | мин-1 | 2800–10500 | 2400–9700
Ажарлағыш дискінің/резеңке ажарлау тәрелкесінің макс. диаметрі | мм | 125 | 125
Ажарлау шпинделінің ирек оймасы |  | M 14 | M 14
Шпиндель ирек оймасының макс. ұзындығы | мм | 21 | 21
Айналу жиілігін алдын ала таңдау |  | ● | ●
Тұрақты электроника |  | ● | ●
Артық жүктемеден қорғаныс |  | ● | ●
Қайта іске қосылудан қорғаныс |  | ● | ●
Бірқалыпты іске қосу |  | ● | ●
Кері соққы кезіндегі өшіру жүйесі |  | ● | ●
Жүріс тежегіші |  | ● | ●
Соғылу кезіндегі өшіру жүйесі |  | ● | ●
Күй индикаторы (жарық диоды) |  | ● | ●
СалмағыB)C) | кг | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Қорғаныс класы |  | / II | / II

A)

  Жарамды алмалы-салмалы аспапттарды таңдауға арналған EN IEC 62841-2-3 стандарты бойынша есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі. Бос жүріс күйіндегі нақты айналу жиілігі есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігінен аспауы керек, сондықтан ол төмен.

B)

  пайдаланылатын қорғаныш қаптамаға ((11), (10), (12)) және пайдаланылатын қосымша тұтқаға ((7), (8)) байланысты

C)

  Желілік қуат сымынсыз және қуат ашасынсыз салмағы

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.