# Izbor broja obrtaja

Pomoću točkića za podešavanje broja obrtaja (5) možete da izaberete potreban broj obrtaja i tokom rada. Podaci na sledećoj tabeli su preporučene vrednosti.

Radni materijal | Primena | Namenski alat | Pozicija točkića za podešavanje
--- | --- | --- | ---
Metal | Uklanjanje boje | Brusni list | 2−3
Metal | Četkanje, uklanjanje rđe | Lončasta četka, brusni list | 3
Nerđajući čelik | Brušenje | Brusni disk/fiber disk | 4−6
Metal | Grubo brušenje | Brusni disk | 6
Metal | Rezanje | Rezni disk | 6
Kamen | Rezanje | Dijamantski rezni disk | 6

- Nominalna brzina pribora mora biti barem jednaka maksimalnoj brzini označenoj na električnom alatu. Pribor koji radi pri brzini većoj od nominalne se može slomiti i razleteti okolo.

Stepen izbora broja obrtaja | GWS 20-125 SB [min-1] | GWS 20-125 TSB [min-1]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

Navedene vrednosti stepena broja obrtaja su orijentacione vrednosti.