# Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Palanca de extracción de la cubierta protectora
(2) | Tecla de bloqueo del husillo
(3) | Interruptor de conexión/desconexión
(4) | Indicador de estado (LED)
(5) | Rueda preselectora de velocidad
(6) | Filtro de polvo
(7) | Empuñadura adicional estándar (zona de agarre aislada)A)
(8) | Empuñadura adicional amortiguadora de vibraciones (zona de agarre aislada)
(9) | Cubierta de aspiración para amolarA)
(10) | Cubierta protectora para amolar
(11) | Cubierta protectora para tronzarA)
(12) | Cubierta para tronzar
(13) | Muela de copa de metal duroA)
(14) | Disco abrasivoA)
(15) | Cepillo de discos (Ø 22,22 mm)A)
(16) | Cepillo de discos (M 14)A)
(17) | Disco tronzadorA)
(18) | Disco tronzador diamantadoA)
(19) | Tuerca de sujeción
(20) | Tuerca de ajuste rápido A)
(21) | Llave de dos agujeros para tuerca de fijación
(22) | Empuñadura (zona de agarre aislada)
(23) | Husillo amolador
(24) | Protección para las manosA)
(25) | Plato lijador de gomaA)
(26) | Hoja de lijaA)
(27) | Tuerca redondaA)
(28) | Cepillo de copaA)
(29) | Cepillo cónicoA)
(30) | Corona perforada diamantadaA)
(31) | Llave de bocaA)
(32) | Cubierta de aspiración para tronzar con carril guíaA)
(33) | Brida de sujeción
(34) | Junta tórica

A)

  Estos accesorios no corresponden al material que se adjunta de serie.