# Tekniske data

Vinkelsliper |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Opptatt effekt | W | 2000 | 2000
Avgitt effekt | W | 1400 | 1400
Nominelt tomgangsturtallA) | o/min | 10500 | 9700
Turtallinnstillingsområde | o/min | 2800–10500 | 2400–9700
Maks. slipeskive-/gummislipeskivediameter | mm | 125 | 125
Slipespindelgjenger |  | M 14 | M 14
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 21 | 21
Turtallsinnstilling |  | ● | ●
Konstantelektronikk |  | ● | ●
Overlastbeskyttelse |  | ● | ●
Gjenstartbeskyttelse |  | ● | ●
Mykstart |  | ● | ●
Tilbakeslagsutkobling |  | ● | ●
Utløpsbrems |  | ● | ●
Utkobling ved slag |  | ● | ●
Statusindikator (lysdiode) |  | ● | ●
VektB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Kapslingsgrad |  | / II | / II

A)

  Nominelt tomgangsturtall ifølge EN IEC 62841-2-3 for valg av egnede innsatsverktøy. Det faktiske tomgangsturtallet får ikke overstige det nominelle tomgangsturtallet og er derfor lavere.

B)

  Avhengig av det benyttede vernedekselet ((11), (10), (12)) og det benyttede ekstrahåndtaket ((7), (8))

C)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.