# ტექმომსახურება და გაწმენდა

- ელექტროხელსაწყოთი ნებისმიერი სამუშაოს შესრულებისას გამორთეთ ელექტროკვების კაბელის შტეფსელი როზეტიდან.

- სათანადო და უსაფრთხო მუშაობისუზრუნველსაყოფად დაიცავით ელექტრო ხელსაწყოს და ვენტილაციის ჰაერსატარის სისუფთავე.

- ექსტრემალურ სამუშაო პირობებში შეძლებისდაგვარად ყოველთვის გამოიყენეთ მტვრის საწმენდი მოწყობილობა. ხშირად გაანიავეთ სავენტილაციო ხვრელები და შეაერთეთ ელექტროხელსაწყო დამცავი გამომრთველი მოწყობილობის მეშვეობით (PRCD). ლითონის დამუშავებისას ელექტროხელსაწყოს შიგნით შესაძლოა დაგროვდეს დენგამტარი მტვერი. ამან შეიძლება დააზიანოს ელექტროხელსაწყოს დამცავი იზოლაცია.

ფრთხილად შეინახეთ და გაუფრთხილდით აღჭურვილობას.

თუ საჭიროა შემაერთებელი კაბელის გამოცვლა, ეს უნდა განხორციელდეს Bosch ელექტროხელსაწყოების ავტორიზებული სერვის Bosch ცენტრში, საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.