# Приказ за состојба (LED)

Следната табела ги опишува приказите за состојба на LED (4) на електричниот алат.

Приказ за состојба (LED) (4) | Значење/причина | Решение
--- | --- | ---
Зелено | Статус OK | –
Трепка црвено | Електричниот алат е прегреан и се исклучува. | Оставете го електричниот алат да се олади. Ако приказот за статус (LED) свети зелено, електричниот алат може повторно да се вклучи.
Свети црвено | Исклучувањето при пречки или заштитата од рестартирање или заштитата од преоптоварување се активираа, електричниот алат се исклучува. | Исклучете го и повторно вклучете го електричниот алат.