# نصب تجهیزات ایمنی

- پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

تذکر: در صورت شکستن صفحه ساب در حین کار با دستگاه و یا آسیب دیدن ابزارگیر دستگاه در محل حفاظ ایمنی و یا آسیب دیدن ابزار برقی، باید ابزار برقی بلافاصله به دفتر خدمات پس از فروش فرستاده شود. آدرس مربوطه را از قسمت "خدمات و مشاوره به مشتریان" اقتباس نمائید.

##

قاب محافظ (10) را در نگهدارنده ابزار برقی قرار دهید تا کدهای دندانه ای قاب محافظ با نگهدارنده منطبق شوند. اهرم باز کردن قفل (1) را فشار دهید و آن را نگه دارید.
قاب محافظ (10) را روی گلویی محور دستگاه فشار دهید تا تسمه قاب محافظ روی فلنج ابزار برقی بنشیند و قاب محافظ را بچرخانید تا به طور محسوس جا بیفتد.
موقعیت قرارگیری قاب محافظ (10) را با توجه به الزامات مراحل کاری تنظیم کنید. اهرم آزادسازی (1) را به بالا فشار دهید و قاب محافظ (10) را به موقعیت مورد نظر بچرخانید.

- قاب محافظ (10) را همواره طوری تنظیم کنید که هر دو بادامک اهرم آزادسازی ‏(1) در شیارهای مربوط به قاب محافظ ‏(10) جا بیفتند.

- قاب محافظ (10) را طوری تنظیم کنید که از جهش جرقه به طرف کاربر جلوگیری کند.

- در جهت چرخش متعلقات، قاب محافظ (10) فقط با فعال کردن اهرم آزادسازی (1) می تواند چرخانده شود! در غیر اینصورت نباید به هیچ عنوان از ابزار برقی استفاده کرد و باید آن را نزد نمایندگی برد.

نکته: کدهای دندانه ای روی قاب محافظ (10) نشان می دهند که فقط می توان قاب محافظ متناسب با ابزار برقی را نصب کرد.

##

برای سایش کاری رنگ، لاک و مواد پلاستیکی با کمترین میزان گرد و غبار، هنگام به کارگیری صفحه کاسه ای کاربیدی (13)، می توانید از درپوش مکنده (9) استفاده کنید. درپوش مکنده (9) برای پردازش فلزات در نظر گرفته نشده است.

روی درپوش مکنده (9)، می توان یک مکنده گرد وغبار بوش مناسب نصب کرد. جهت انجام این کار، شیلنگ مکش را با آداپتور مکش به پایه های تعبیه شده روی درپوش مکنده متصل کنید.

##

- هنگام برش، همیشه قاب محافظ برش کاری (11) یا قاب محافظ سایش کاری (10) را همراه با پوشش برش کاری (12) به کار ببرید.

- هنگام برش سنگ، باید دستگاه مکنده مناسب را تعبیه کرد.

قاب محافظ برش کاری (11) همانند قاب محافظ سایش کاری (10) نصب می شود.

### پوشش برای برش فلز

پوشش فلزی برش کاری (12) را روی قاب محافظ سایش کاری (10) نصب کنید (رجوع کنید به تصویر A): قلاب نگه دارنده را به عقب بچرخانید (➊). پوشش (12) را روی قاب محافظ سایش کاری (10) قرار دهید (➋). قلاب نگه دارنده را محکم روی قاب محافظ (10) فشار دهید (➌).
جهت باز کردن (رجوع کنید به تصویر B)، دکمه روی قلاب نگه دارنده (➊) را فشار دهید و آن را رو به عقب بچرخانید (➋). پوشش (12) را از روی قاب محافظ (10) بردارید (➌).

### پوشش پلاستیکی برای برش کاری

روکش پلاستیکی برش کاری (12) را به قاب محافظ سایش کاری (10) متصل کنید (رجوع کنید به تصویر C). روکش (12) به طور محسوس و قابل مشاهده روی قاب محافظ (10) جا می افتد.
جهت باز کردن (رجوع کنید به تصویر D)، روکش (12) را در سمت چپ یا راست از روی قاب محافظ (10) باز کنید (➊) و آن را بردارید (➋).

##

درپوش مکنده برش کاری با راهنمای برش (32)، همانند قاب محافظ سایش ‌کاری نصب می شود.

با نصب دسته کمکی (7)/(8) با قلاب روی درپوش مکنده موجود در محفظه دنده، ابزار برقی محکم به درپوش مکنده متصل می شود. روی درپوش مکنده با راهنمای برش (32)، می توان یک مکنده گرد وغبار بوش مناسب نصب کرد. جهت انجام این کار، شیلنگ مکش را با آداپتور مکش به پایه های تعبیه شده روی درپوش مکنده متصل کنید.

نکته: اصطکاکی که حین مکش گرد و غبار در شیلنگ مکش و متعلقات ایجاد می شود، باعث تولید بار الکترواستاتیکی می شود که کاربر ممکن است آن را به صورت تخلیه الکتریسیته ساکن (بسته به عوامل محیطی و وضعیت فیزیولوژیکی خود) تجربه کند. به طور کلی، بوش توصیه می کند از شیلنگ مکش ضد الکتریسیته ساکن (متعلقات) برای مکش گرد و غبار و مواد خشک استفاده کنید.

##

- همیشه برای کار با صفحه سنباده لاستیکی (25) یا برس سیمی کاسه ای/برس مخروطی/مته گردبُر الماسه، از دستکش ایمنی (24) استفاده کنید.

محافظ دست (24) را به دسته کمکی (7)/(8) متصل کنید.

##

دسته کمکی (7)/(8) موجود در سر دستگاه را بسته به حالت کاری به سمت راست یا چپ بچرخانید.

- از ابزار برقی تنها با دسته کمکی ‏(7)/(8) استفاده کنید.

- چنانچه دسته کمکی آسیب دیده است، دیگر از ابزار برقی (7)/(8) استفاده نکنید. در دسته کمکی، هیچ تغییری (7)/(8) ایجاد نکنید.

دسته كمكی كاهنده لرزش (8)، میزان لرزش دستگاه را كاهش داده و باعث راحتی بیشتر و امنیت در كار می شود.