# Montarea dispozitivelor de şlefuire

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

- Nu atingeţi discurile de şlefuire şi de tăiere înainte ca acestea să se fi răcit. Discurile se înfierbântă puternic în timpul lucrului.

Observaţie: Asigură-te că flanşa de strângere din pachetul de livrare (33) este montată corect, conform imaginii G.

Ai grijă ca inelul O montat (34) să nu fie deteriorat şi să fie montat corect, conform imaginii G. Dacă inelul O (34) este deteriorat, înlocuieşte-l.

Observaţie: Se recomandă utilizarea piuliţei de strângere rapidă (20). În cazul utilizării piuliţei de strângere (19) este necesar un efort crescut pentru desfiletarea acesteia.

Curăţă arborele de polizat (23) şi toate piesele care trebuie montate.

Pentru fixarea şi desprinderea dispozitivelor de şlefuire, apasă tasta de blocare a arborelui (2) pentru a fixa arborele de polizat.

- Acţionaţi tasta de blocare a arborelui numai atunci când arborele de polizat se află în repaus. Altfel scula electrică se poate deteriora.

## Disc de şlefuire/tăiere

Ţine cont de dimensiunile dispozitivelor de şlefuire. Diametrul orificiului de prindere trebuie să se potrivească cu cel al flanşei de prindere. Nu utiliza adaptoare sau reductoare.

În cazul utilizării de discuri de tăiere diamantate, ai grijă ca săgeata indicatoare a direcţiei de rotaţie de pe discul de tăiere diamantat să coincidă cu săgeata indicatoare a direcţiei de rotaţie de pe scula electrică (verifică săgeata indicatoare a direcţiei de rotaţie de pe capul angrenajului).

Ordinea operaţiilor de montare este prezentată pe pagina grafică.

Pentru fixarea discului de şlefuire/tăiere, înşurubează piuliţa de strângere (19) şi strânge-o cu cheia pentru şplinturi.

- După montarea dispozitivului de şlefuire verificaţi, după pornirea sculei electrice, dacă dispozitivul de şlefuire este montat corect şi dacă se poate roti liber. Asiguraţi-vă că dispozitivul de şlefuire nu se freacă de apărătoarea de protecţie sau de alte piese.