# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Dźwignia zwalniająca blokadę pokrywy ochronnej
(2) | Przycisk blokady wrzeciona
(3) | Włącznik/wyłącznik
(4) | Wskaźnik stanu (LED)
(5) | Pokrętło wstępnego wyboru prędkości obrotowej
(6) | Filtr przeciwpyłowy
(7) | Standardowa rękojeść dodatkowa (powierzchnia izolowana)A)
(8) | Rękojeść dodatkowa tłumiąca drgania (powierzchnia izolowana)
(9) | Pokrywa odsysająca do szlifowaniaA)
(10) | Pokrywa ochronna do szlifowania
(11) | Pokrywa ochronna do cięciaA)
(12) | Osłona do cięcia
(13) | Tarcza garnkowa z nasypem z węglika spiekanegoA)
(14) | Tarcza szlifierskaA)
(15) | Szczotka tarczowa (Ø 22,22 mm)A)
(16) | Szczotka tarczowa (M14)A)
(17) | Tarcza tnącaA)
(18) | Diamentowa tarcza tnącaA)
(19) | Nakrętka mocująca
(20) | Szybkozaciskowa nakrętka mocująca A)
(21) | Klucz widełkowy do nakrętki mocującej
(22) | Rękojeść (powierzchnia izolowana)
(23) | Wrzeciono szlifierki
(24) | Osłona rękiA)
(25) | Gumowy talerz szlifierskiA)
(26) | Papier ściernyA)
(27) | Nakrętka okrągłaA)
(28) | Szczotka garnkowaA)
(29) | Szczotka stożkowaA)
(30) | Diamentowa koronka wiertniczaA)
(31) | Klucz widełkowyA)
(32) | Pokrywa odsysająca do cięcia z prowadnicą saneczkowąA)
(33) | Kołnierz
(34) | Uszczelka

A)

  Nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.