# Технические данные

Угловая шлифовальная машина |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Ном. потребляемая мощность | Вт | 2000 | 2000
Выходная мощность | Вт | 1400 | 1400
Номинальное число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 10500 | 9700
Диапазон регулировки числа оборотов | об/мин | 2800–10500 | 2400–9700
Макс. диаметр шлифовального круга/резиновой опорной тарелки | мм | 125 | 125
Резьба шлифовального шпинделя |  | M 14 | M 14
Макс. длина резьбы шлифовального шпинделя | мм | 21 | 21
Выбор числа оборотов |  | ● | ●
Электроника постоянства |  | ● | ●
Защита от перегрузки |  | ● | ●
Защита от непреднамеренного включения |  | ● | ●
Плавный пуск |  | ● | ●
Система выключения при обратном ударе |  | ● | ●
Тормоз выбега |  | ● | ●
Отключение при ударе |  | ● | ●
Индикатор состояния (светодиод) |  | ● | ●
ВесB)C) | кг | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Класс защиты |  | / II | / II

A)

  Номинальное число оборотов холостого хода по EN IEC 62841-2-3 для выбора подходящей оснастки. Фактическое число оборотов холостого хода не может превышать номинальное число оборотов холостого хода и поэтому ниже.

B)

  в зависимости от используемого защитного кожуха ((11), (10), (12)) и дополнительной рукоятки ((7), (8))

C)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.