# Tehnični podatki

Kotni brusilnik |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Nazivna moč | W | 2000 | 2000
Izhodna moč | W | 1400 | 1400
Nazivno število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 10500 | 9700
Razpon števila vrtljajev | min–1 | 2800–10500 | 2400–9700
Najv. premer brusne plošče/gumijastega brusnega krožnika | mm | 125 | 125
Navoj brusnega vretena |  | M 14 | M 14
Najv. dolžina navoja brusnega vretena | mm | 21 | 21
Izbira števila vrtljajev |  | ● | ●
Sistem za ohranjanje konstantnega števila vrtljajev |  | ● | ●
Preobremenitvena zaščita |  | ● | ●
Zaščita pred ponovnim zagonom |  | ● | ●
Mehki zagon |  | ● | ●
Izklop pri povratnem udarcu |  | ● | ●
Zavora izteka |  | ● | ●
Izklop ob padcu orodja |  | ● | ●
Prikaz stanja (LED-dioda) |  | ● | ●
TežaB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Razred zaščite |  | / II | / II

A)

  Nazivno število vrtljajev v prostem teku po EN IEC 62841-2-3 za izbiro primernih nastavkov. Dejansko število vrtljajev v prostem teku ne sme prekoračiti nazivnega števila vrtljajev v prostem teku in je zato nižje.

B)

  glede na uporabljen zaščitni pokrov ((11), (10), (12)) in uporabljen dodatni ročaj ((7), (8))

C)

  Teža brez omrežnega kabla in vtiča

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.