# Tehniskie dati

Leņķa slīpmašīna |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Nominālā ieejas jauda | W | 2000 | 2000
Izejas jauda | W | 1400 | 1400
Nominālais apgriezienu skaits brīvgaitāA) | min–1 | 10 500 | 9700
Griešanās ātruma regulēšanas diapazons | min–1 | 2800–10 500 | 2400–9700
Maks. slīpripas diametrs/gumijas slīpēšanas pamatnes diametrs | mm | 125 | 125
Slīpēšanas darbvārpstas vītne |  | M 14 | M 14
Maks. slīpēšanas darbvārpstas vītnes garums | mm | 21 | 21
Apgriezienu skaita iepriekšēja iestatīšana |  | ● | ●
Elektroniskā gaitas stabilizēšana |  | ● | ●
Aizsardzība pret pārslodzi |  | ● | ●
Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos |  | ● | ●
Pakāpeniska palaišana |  | ● | ●
Atsitiena izslēgšana |  | ● | ●
Izskrējiena bremze |  | ● | ●
Izslēgšanās trieciena dēļ |  | ● | ●
Stāvokļa indikators (LED) |  | ● | ●
SvarsB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Aizsardzības klase |  | / II | / II

A)

  Nominālais brīvgaitas griešanās ātrums atbilstīgi EN IEC 62841-2-3 piemērotu darba instrumentu izvēlei. Reālais tukšgaitas apgriezienu skaits nedrīkst pārsniegt nominālo apgriezienu skaitu un tādēļ tas ir mazāks.

B)

  atkarībā no izmantotā aizsargpārsega ((11), (10), (12)) un no izmantotā papildroktura ((7), (8))

C)

  Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.