# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | ذراع فك الإقفال للغطاء الواقي
(2) | زر تثبيت محور الدوران
(3) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(4) | بيان الحالة (مؤشر الدايود)
(5) | طارة ضبط عدد اللفات مسبقًا
(6) | فلتر الأتربة
(7) | مقبض إضافي قياسي (سطح قبض معزول)A)
(8) | مقبض إضافي مخمد للاهتزازات (سطح قبض معزول)
(9) | غطاء شفط خاص بالجلخA)
(10) | غطاء الوقاية الخاص بالتجليخ
(11) | غطاء وقاية خاص بالقطعA)
(12) | غطاء خاص بالقطع
(13) | القرص القدحي للمعدن الصلبA)
(14) | قرص الجلخA)
(15) | فرشاة قرصية (بقطر 22,22 مم)A)
(16) | فرشاة قرصية (M 14)A)
(17) | قرص القطعA)
(18) | قرص القطع الماسيA)
(19) | صامولة الشد
(20) | صامولة سريعة الشد A)
(21) | مفتاح ربط ثنائي الرأس المجوف لصامولة الشد
(22) | مقبض (سطح قبض معزول)
(23) | محور دوران الجلاخة
(24) | واقية اليدA)
(25) | صحون الجلخ المطاطيةA)
(26) | قرص التجليخA)
(27) | الصامولة المستديرةA)
(28) | فرشاة قدحيةA)
(29) | فرشاة مخروطيةA)
(30) | طربوش الثقب الماسيA)
(31) | مفتاح هلاليA)
(32) | غطاء الشفط للقطع مع دليل التوجيهA)
(33) | شفة الشد
(34) | حلقة دائرية

A)

  إن هذه التوابع ليست محتواة ضمن إطار التوريد الاعتيادي.