# Tekniska data

Vinkelslip |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Nominell ineffekt | W | 2000 | 2000
Utgångseffekt | W | 1400 | 1400
Uppmätt tomgångsvarvtalA) | v/min-1 | 10500 | 9700
Område för varvtalsinställning | v/min-1 | 2800–10500 | 2400–9700
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 125 | 125
Slipspindelgänga |  | M 14 | M 14
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 21 | 21
Hastighetsval |  | ● | ●
Konstantelektronik |  | ● | ●
Överbelastningsskydd |  | ● | ●
Återstartsskydd |  | ● | ●
Mjukstart |  | ● | ●
Bak‌slags‌från‌kopp‌ling |  | ● | ●
Eftergångsbroms |  | ● | ●
Stötavstängning |  | ● | ●
Statusindikering (LED) |  | ● | ●
ViktB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Skyddsklass |  | / II | / II

A)

  Uppmätt tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet får inte överskrida det uppmätta tomgångsvarvtalet och är därför lägre.

B)

  Beroende på vilken skyddskåpa ((11), (10), (12)) och vilket stödhandtag ((7), (8)) som används

C)

  Vikt utan elanslutning och utan kontakt

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.