# Kohët e karikimit

Tabela e mëposhtme tregon kohën e përafërt në minuta që kërkohet për nivelin e dëshiruar të karikimit, në varësi të llojit të baterisë dhe mënyrës së karikimit. Kohët e karikimit mund të ndryshojnë. Informacione të mëtejshme mund të gjenden në: www.bosch-professional.com/wac.

Bateria |
--- | ---
GBA 12V 2.0Ah | ≈65
GBA 12V 3.0 Ah | ≈95
GBA 12V 4.0 Ah | ≈124
GBA 12V 6.0 Ah | ≈185

është një nivel maksimal karikimi