# დამუხტვის დრო

შემდეგ ცხრილში მითითებულია საორიენტაციო დრო წუთებში, რომელიც საჭიროა აკუმულატორის დამუხტვის საჭირო დონის მისაღწევად, აკუმულატორის და დამუხტვის რეჟიმზე დამოკიდებულად.დამუხტვის ხანგრძლივობა შეიძლება განსხვავდებოდეს. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.

აკუმულატორი |
--- | ---
GBA 12V 2.0Ah | ≈ 65
GBA 12V 3.0 Ah | ≈95
GBA 12V 4.0 Ah | ≈124
GBA 12V 6.0 Ah | ≈185

შეესაბამება დამუხტვის სრულ დონეს