# Yeşil akü şarj durumu göstergesinin sürekli yanması

(1) şarj seviyesi göstergesinin sürekli yanan durumda olması akünün tamamen şarj olduğunu veya akünün sıcaklığının izin verilen şarj sıcaklığı aralığının (0–45 °C) dışında olduğunu ve bu nedenle şarj edilemediğini gösterir. İzin verilen sıcaklık aralığına ulaşıldığında akü şarj olur.

Akü takılı değilken sürekli yanan şarj seviyesi göstergesi (1) fişin prize takılı ve şarj cihazının işletmeye hazır olduğunu gösterir.