# Dauerlicht grüne Akku-Ladezustandsanzeige

Das Dauerlicht der Ladezustandsanzeige (1) signalisiert, dass der Akku vollständig aufgeladen ist oder dass die Temperatur des Akkus außerhalb des zulässigen Ladetemperaturbereiches (0–45 °C) ist und deshalb nicht geladen werden kann. Sobald der zulässige Temperaturbereich erreicht ist, wird der Akku geladen.

Ohne eingesteckten Akku signalisiert das Dauerlicht der Ladezustandsanzeige (1), dass der Netzstecker in die Steckdose eingesteckt ist und das Ladegerät betriebsbereit ist.