# KKK

Milline laadimisseade sobib minu akule?

Kõik 12 V akud on ühilduvad kõigi Bosch Professional 12 V laadimisseadmetega.

Soovitame professionaalsetel kasutajatel kombineerida laadimisseade akuga, mille laadimisaeg on alla 1 tunni.

Kõik laadimisajad on toodud siduskasutusjuhendis või Bosch Professional veebilehel.

Millised on minu aku laadimisajad?

Aku laadimiskestus oleneb 2 tegurist:

- aku tüüp ja aku mahtuvus
- laadimiskiirus

Kõik laadimisajad on toodud siduskasutusjuhendis Laadimisajad või Bosch Professional veebilehel.

Kas aku võib täielikult laetuna jääda laadimisseadmesse?

Kui aku on täielikult laetud ja laadimisseade seda näitab, on laadimistoiming lõpetatud.

Aku võib jääda laadimisseadmesse, kuid aku pikemat hoidmist laadimisseadmes ei soovitata.

Millisel temperatuuril tuleb akut laadida, kasutada ja hoiustada?

- Lubatud keskkonnatemperatuur kasutamisel ja hoiustamisel on –20 °C kuni 50 °C.

- Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimistoimingu ajal on 0 °C kuni 35 °C.

- Aku optimaalseks elueaks soovitatakse akut hoiustada 0 °C kuni 20 °C juures.

Milline aku laadimine on pikemaks elueaks optimaalne?

Pikemaks elueaks on ideaalne laadimisseisund 80%.

Milline aku laadimine on pikemaks hoiustamiskestuseks optimaalne?

Pikemaks hoiustamiseks on ideaalne laadimisseisund 30–50%.