# Непрерывное свечение зеленого индикатора заряда аккумулятора

Непрерывное свечение индикатора заряда (1) указывает на то, что аккумулятор полностью заряжен или на то, что температура аккумулятора находится вне допустимого диапазона температуры зарядки (0–45 °C), поэтому аккумулятор не может быть заряжен. Как только достигается допустимый температурный диапазон, аккумулятор начинает заряжаться.

Без вставленного аккумулятора непрерывное свечение индикатора заряда (1) сигнализирует о том, что штепсельная вилка подключена к розетке и зарядное устройство готово к работе.