# Aku laadimisseisundi näidu pidev valgus

Pidevalt põlev laadimisseisundi näit (1) signaliseerib, et aku on täielikult täis laetud või et aku temperatuur on väljaspool lubatud laadimistemperatuuripiirkonda (0–45 °C) ja seda ei saa seetõtu laadida. Akut laetakse kohe, kui jõutakse lubatud temperatuuripiirkonda.

Kui akut ei ole sisse asetatud, signaliseerib pidevalt põlev aku laadimisseisundi näit (1), et võrgupistik on ühendatud pistikupesaga ja laadimisseade on töövalmis.