# پرسش های متداول

کدام شارژر برای باتری قابل شارژ من مناسب است؟

تمامی باتری های قابل شارژ ‎12-V‎ با کلیه شارژرهای ‎12-V‎ حرفه ای بوش سازگار هستند.

ما به کاربران حرفه‌ ای توصیه می کنیم، از شارژری که مدت زمان شارژ باتری قابل شارژ آن زیر 1 ساعت شارژ باشد، استفاده کنند.

تمام زمان های شارژ، در دفترچه راهنمای آنلاین یا در وبسایت بوش حرفه ای قابل دریافت هستند.

زمان های شارژ باتری من چقدر هستند؟

مدت زمان شارژ باتری، به 2 عامل بستگی دارد:

- نوع باتری و ظرفیت باتری
- سرعت شارژ

تمام زمان های شارژ، در دفترچه راهنمای آنلاین زمان شارژ یا در وبسایت بوش حرفه ای در دسترس هستند.

آیا می توان باتری ها را پس از شارژ کامل در شارژر نگه داشت؟

به محض شارژ کامل باتری ها و مشاهده نشانه های آن روی شارژر، فرآیند شارژ تکمیل شده است.

باتری را می توان داخل شارژر نگه داشت، با این حال توصیه نمی شود که باتری در بازه زمانی طولانی داخل شارژر بماند.

در چه دمایی باید یک باتری را شارژ کرد، مورد استفاده قرار داد و انبار نمود؟

- دمای مجاز محیط هنگام کار و انبار کردن بین ‎−20 °C تا ‎50 °C است.

- دمای توصیه شده محیط هنگام فرآیند شارژ بین ‎0 °C تا ‎35 °C است.

- برای دستیابی به طول عمر بهینه باتری های قابل شارژ، توصیه می شود، این باتری ها در دمای ‎0 °C تا ‎20 °C انبار شوند.

کدام شارژ باتری برای طول عمر طولانی تر بهینه است؟

برای طول عمر طولانی تر، وضعیت شارژ 80 % ایده ال است.

کدام سطح شارژ باتری برای نگه داری طولانی در انبار مناسب است؟

برای نگه داری طولانی در انبار سطح شارژ ‎30–50‎ % بسیار مناسب است.