# چراغ ثابت نشانگر سبز رنگ وضعیت شارژ باتری

چراغ ثابت نشانگر وضعیت شارژ (1) نمایانگر این است که باتری کاملاً شارژ شده است یا اینکه دمای باتری از محدوده مجاز دمای شارژ (‎0–45 °C‎) خارج شده است و به همین دلیل شارژ نمی شود. به محض اینکه دمای باتری در محدوده مجاز قرار بگیرد، باتری شارژ می شود.

هنگامی که باتری قابل شارژ در دستگاه قرار ندارد، چراغ ثابت نشانگر وضعیت شارژ (1)، به معنای این است که دوشاخه در پریز قرار دارد و شارژر آماده کار است.