# Technische gegevens

Oplaadapparaat | GAL 12V-20
--- | ---
Isolatieklasse | / II
LaadstroomA) | 2,0 A
Oplaadspanning accu (automatische spanningsherkenning) | 3,6–12 V
GewichtB) | 0,25 kg

A)

  afhankelijk van temperatuur en accutype

B)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.