# Allumage permanent de l’indicateur de charge vert

L’allumage permanent de l’indicateur d’état de charge (1) signale que l’accu est chargé à 100 % ou que la température de l’accu se situe en dehors de la plage de températures de charge admissibles (0–45 °C) et qu’une charge n’est par conséquent pas possible. La charge débute automatiquement dès que la température est revenue dans la plage admissible.

En l’absence d’accu dans le chargeur, l’allumage permanent de l’indicateur d’état de charge (1) indique que le câble d’alimentation secteur est connecté à une prise de courant et que le chargeur est opérationnel.