# Dati tecnici

Caricabatteria | GAL 12V-20
--- | ---
Classe di protezione | / II
Corrente di caricaA) | 2,0 A
Tensione di carica della batteria (rilevamento automatico della tensione) | 3,6–12 V
PesoB) | 0,25 kg

A)

  in funzione della temperatura e del tipo di batteria

B)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.