# Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius nuolat šviečia žaliai

Nuolat šviečiantis įkrovos būklės indikatorius (1) praneša, kad akumuliatorius yra visiškai įkrautas arba kad akumuliatoriaus temperatūra yra už leidžiamosios įkrovimo temperatūros intervalo ribų (0–45 °C), todėl jo įkrauti negalima. Kai tik pasiekiama leistina temperatūra, akumuliatorius pradedamas krauti.

Jei akumuliatorius neįstatytas, nuolat šviečiantis įkrovos būklės indikatorius (1) praneša, kad kištukas yra įkištas į lizdą, o kroviklis paruoštas naudoti.