# Puesta en marcha

- ¡Observe la tensión de red! La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica.

En el caso del servicio de la herramienta eléctrica con generadores de corriente móviles (generadores) que no tienen suficientes reservas de potencia o no tienen una regulación de tensión adecuada con amplificación de corriente de arranque, pueden producirse pérdidas de potencia o comportamiento no típico durante la conexión.

Por favor, preste atención a la idoneidad del generador de corriente utilizando, especialmente con respecto a la tensión de alimentación y la frecuencia.

## Conexión/desconexión

Ejecución de interruptor con retención

Para la puesta en servicio de la herramienta eléctrica, presione primero el interruptor de conexión/desconexión (2) ➊, luego desplácelo hacia delante ➋. Presiónelo luego y manténgalo oprimido ➌.

Para retener el interruptor de conexión/desconexión (2) pulsado, siga desplazando el interruptor de conexión/desconexión (2) hacia adelante ➍.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el interruptor de conexión/desconexión (2) o bien si está bloqueado, presione brevemente el interruptor de conexión/desconexión (2) y luego suéltelo.

Ejecución de interruptor sin retención

Para la puesta en servicio de la herramienta eléctrica, presione primero el interruptor de conexión/desconexión (2) ➊, luego desplácelo hacia delante ➋. Presiónelo luego y manténgalo oprimido ➌.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el interruptor de conexión/desconexión (2).

- Compruebe los útiles abrasivos antes del uso. El útil abrasivo debe estar montado correctamente y debe poder girar libremente. Realice una marcha de prueba de como mínimo 1 minuto sin carga. No utilice útiles abrasivos dañados, excéntricos o que vibran. Los útiles abrasivos dañados pueden estallar y originar lesiones.